加密FTP使用方法

 为了规范安全地使用我校的FTP服务，即日起对我校服务器的FTP服务启用SSL加密通信功能，FTP客户端除了登录连接端口的少许变动外，其他操作不变。以FTP客户端软件FlashFXP为例：



连接类型选择**FTP using Implicit SSL**，并确认端口为**990**即可。

 首次连接会弹出以下对话框：



点击“接受并保存”即可。